冬奧會冰球場館PC耐力闆工程-路橋工程案例-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

- 建築工程案例
- 溫室采光案例
- 車棚案例
- 廣告業案例
- 路橋工程案例

冬奧會冰球場館PC耐力闆工程

CASE DESCRIOTION

- 案例名稱：冬奧會冰球場館PC耐力闆工程

- 案例産品：毫米譽耐十年質保耐力闆(長度精确到1毫米)

- 施工面積： 9萬平米

- 所屬區域：北京

CASE DESCRIOTION

工程規模：9萬平米

工程地址：北京

所用闆材：毫米譽耐十年質保耐力闆(長度精确到1毫米)

我國冬奧會冰球運動的舉辦場館——北京順義城南體育館，由北京艾爾豪斯膜式技術有限公司設計建造，其占地總面積約達9萬平方米，由綜合體育館、體育場和室外運動場地組成，用地合理緊湊，造型方正，體育館立面采用棒槌型六面體基本元素，按順序排列，形成立面獨特風格，現已基本完工投入使用。

體育館内場地設計經濟合理，在設計中采用了大量綠色節能技術和環保材料。其内部籃球場館屬于兩用場地，地面全部鋪設制冰設備，以便在進行冰球比賽時爲其提供場地。

其場地圍檔全部采用的是安全環保材料——PC耐力闆，利用PC耐力闆高透光和高抗沖的特性，在實現場館觀賞性的同時，又保證了選手的安全，一舉兩得。

2017年6月份北京艾爾豪斯膜式技術有限公司與我廠正式簽訂供貨合同，爲保證闆材質量和使用年限要求，其選用的是譽耐十年品質PC耐力闆，同時要求精度誤差不超過1毫米。我廠積極配合極力縮小誤差，成功生産出其所需闆材，進一步證實了我廠的強大生産力。

譽耐闆業有限公司專業生産PC陽光闆、耐力闆、采光闆、PC瓦等産品，産品遠銷歐美北非中東等幾十個國家和地區，已成爲深受國内廣大客戶贊譽的行業内先進企業。咨詢熱線：021-36359689

熱門資訊

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢 PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常···

- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安···

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。•禁止與有機溶劑及用其···

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP