PC米字型陽光闆-PC米字型陽光闆-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

10年高端PC闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

産品介紹

譽耐聚碳酸酯（PC）雙層陽光闆采用世界一流的德國進口聚碳酸酯原料制造，國際先進的生産工藝技術，譽耐聚碳酸酯闆材通過在PC闆材表面共擠UV塗層，使高濃度的抗UV材料均勻平鋪在闆材表面。可以有效地吸收紫外線，避免受紫外線的破壞産生黃變老化，從而延長闆材的使用壽命，UV共擠技術保證10年質保。

譽耐PC雙層陽光闆是一種高科技、綜合性能極其卓越、節能環保型塑料闆材。适用于工業廠房、住宅、商廈、車站、行人路橋、候車亭、大樓門廊的采光棚頂和溫室建築等領域。

産品詳情：

産品詳情：

産品優點：

一、雙層陽光闆産品優點

重量輕

透光率高

抗沖擊性能好

應用範圍廣、耐候性好

隔音效果好

極佳的耐熱、耐寒性能

靓号的保溫隔熱性能

施工安裝簡便

難燃B級：國家GB8624-2006

UV共擠技術保證10年質保

二、雙層陽光闆應用領域

體育場館、火車站台采光頂

商廈/住宅采光天幕

人防通道/停車棚

廠房/倉庫采光頂

農業溫室大棚/生态餐廳

遊泳池頂蓋

室内隔斷

熱門産品

- PC米字型陽光闆

- PC米字型陽光闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門資訊 更多>

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項

- PC陽光闆，陽光闆價格，耐力闆-陽光闆清···

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建···

- PC耐力闆、PC闆加工的特性和功能是什麽

- 1PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- 2PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 3譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 4陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP