PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢-公司動态-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

### PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢

2023-06-07 10:40:41

PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用

陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常與玻璃作比較，各有pc闆采光頂該如何選擇？

pc耐力闆重量約爲相同規格玻璃之1/3，而價格約爲2-3倍，如pc耐力闆若以4.5mm之厚度規格可以以同樣價錢購買約10mm之玻璃厚度。而pc耐力闆因其重量相對于玻璃爲輕，加之以可彎曲的特性，使其能适用于狹小的空間跟特殊的角度，可用于各式空間，方便施工。同樣厚度下pc耐力闆在高頻率之遮音效果比玻璃好。

如今，玻璃也有鋼化玻璃等特殊功能玻璃，玻璃施工時的危險性也比以前降低很多，但即便是鋼化玻璃，在強風、地震時，也有整片玻璃碎裂的風險，即使是特殊玻璃，碎裂時仍會造成危害。反之pc耐力闆就無此種問題，pc耐力闆強度爲普通玻璃的250倍，亦比鋼化玻璃強度強50-100倍。pc耐力闆韌度強，即便用鐵錘敲擊，亦無碎裂之危害，單位面積可接受撞擊強度爲91kgf-cm/cm of notch，而抗壓強度爲739kgf/cm^2，對于地震、大風頻傳的地區實爲優良建築材料。

玻璃用作建材時，常以膠合作法，将兩片較薄的玻璃合成爲一片較厚的玻璃，中間的膠膜，于長時間日曬後，有可能脆化造成危害安全問題，由于一般人對于玻璃常有耐候、耐久的觀念，對于玻璃久曬後可能造成碎裂的問題并無深入的認知。此外，玻璃用于建材時，常以矽利康等膠合材料作爲填縫、銜接的黏着劑，但以矽利康爲例，矽利康日久後會硬化、脆化造成膠合區域的黏着力不足，于外力撞擊或強風吹襲下，即易造成玻璃碎裂造成人員傷亡或資産損失等問題。以沿海地區爲例，較易接受台風之迎風面，建築物所接受的風力較強，建築時較少以玻璃爲相關建材。再以日本地區爲例，因日本地區常發生強震，故建築物亦常使用pc耐力闆爲其采光建材。

上一篇：PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 下一篇：沒有了！

推薦産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門專題 更多>

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？
- PC耐力闆的安裝技巧

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP