南通5000平米耐力闆隔音聲屏障-廣告業案例-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

- 建築工程案例
- 溫室采光案例
- 車棚案例
- 廣告業案例
- 路橋工程案例

南通5000平米耐力闆隔音聲屏障

CASE DESCRIOTION

- 案例名稱：南通5000平米耐力闆隔音聲屏障

- 案例産品：15毫米譽耐十年耐力闆

- 施工面積： 5000平米

- 所屬區域：南通

CASE DESCRIOTION

工程規模：5000平米

工程地址：南通

所用闆材：15毫米譽耐十年耐力闆

南通高速公路路段建設隔音聲屏障，總面積達5000平方米，使用的是15mm厚的譽耐耐力闆，用來制作隔音屏障，十分美觀大方。

譽耐耐力闆透光性最高可達89%，可與玻璃相妣美，UV塗層闆在太陽光下爆曬不會産生黃變，霧化，透光不佳等現象。撞擊強度是普通玻璃的250-300倍，有“不碎玻璃”和“響鋼”的美稱。重量比重僅爲玻璃的一半，節省運輸、搬卸、安裝以及支撐框架的成本。

在-100攝氏度時不發生冷脆，在135攝氏度時不軟化，在惡劣的環境中其力學，機械性能等均無明顯變化。

譽耐牌耐力闆在重要工程中的大規模應用，再一次印證了譽耐産品的高質量和客戶對譽耐公司的信任。

譽耐陽光闆制造有限公司專業生産PC陽光闆、耐力闆、采光闆、PC瓦等産品，産品遠銷歐美北非中東等幾十個國家和地區，已成爲深受國内廣大客戶贊譽的行業内先進企業。咨詢熱線：021-36359689

熱門資訊

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢 PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常···

- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安···

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。•禁止與有機溶劑及用其···

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP