誰知道PC耐力闆爲什麽會開裂嗎？-常見問題-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

### 誰知道PC耐力闆爲什麽會開裂嗎？

2023-06-07 08:59:46

很多用過耐力闆的人都知道，如果您的工程在安裝的時候不正确安裝，耐力闆會産生開裂的現象，那什麽塑料闆材如耐力闆，PS闆等，會産生這樣的現象呢？

耐力闆會出現應力開裂的現象主要還是有耐力闆的材料的結構和性能決定的。因爲我們在共擠成型耐力闆時，分子鏈會被迫取向，而由于聚碳酸酯分子鏈上又具有苯環，解取向又會變得比較困難。所以在成型後，被取向的鏈還是有可能會恢複到自然的狀态，但是由于整個分子鏈已經被凍結和大分子鏈之間的相互左右，從而會使制品存在殘留應力，最終造成耐力闆産品出現應力開裂的可能。但是，這也不是絕對的，因爲聚碳酸酯内部還有很多不同的力存在，比如抗開裂力。而分子鏈的長短、鏈間的纏結數目、分子斂之間的作用力都是決定這個力大小的關鍵因素鏈。所以我們隻要保證抗開裂能力和内應力達到平衡，耐力闆的開裂現象就不會出現。

耐力闆是一種性能很好的建築材料，可以用作隔熱、隔音等等。但是我們在實際使用的時候，會發現耐力闆很容易出現應力開裂的情況，這到底是怎麽回事呢？有什麽方法可以解決呢？作爲耐力闆的專業生産廠商，無錫帝郎來談談自己的看法。

那怎樣才能使抗開裂能力和内應力達到平衡呢？就是要提高耐力闆的模具溫度，因爲模具溫度越高，分子鏈才越容易運動，從而有利于聚碳酸酯中取向分子的松弛。經過試驗，耐力闆模具的最佳溫度是控制在一百到一百二十度左右。

上一篇：陽光闆，耐力闆木材常識：雞翅木姓名來曆的根 下一篇：PC陽光闆在車棚上的應該使用什麽規格的較好？

推薦産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門專題 更多>

- PC陽光闆在車棚上的應該使用什麽規格的較好？
- 誰知道PC耐力闆爲什麽會開裂嗎？
- 陽光闆，耐力闆木材常識：雞翅木姓名來曆的根
- PC耐力闆、陽光闆、PC陽光闆、耐力闆雨篷的特點
- 陽光闆破損一般是在哪些情況下才會發生的事？
- 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP