譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項-公司動态-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

### 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項

2023-06-07 10:39:20

譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：
•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。
•禁止與有機溶劑及用其組成的膠水、油漆相接觸。
•框架清潔、嵌接槽表面須平整。譽耐PC波浪闆表面灰塵、污物一般先以軟質布或海綿沾中性清潔劑擦試，再用清水徹底沖洗。
•選擇正确闆材厚度、容許曲率半徑。
•安裝固定螺絲要預先鑽孔，孔徑爲螺釘直徑的1.5倍。螺釘太緊會引發應力。
•預留空間及注意嵌入深度。膨脹值=線性膨脹系數×長度×最大溫度變化值（PC闆的線性膨脹系數7×10-5mm/℃）
•使用中性玻璃膠及合适襯墊材，不可使用PVC之材料。
•裁切時須用電動工具(碳化鎢鋸片）；載切身時須将闆材固定避免振動；裁切時勿将保護膜撕開。
•裁切前若須标線，盡可能标記在保護膜上，如必須直接标記在闆材上，請使用蠟筆，應避免使用尖銳工具标記。
譽耐PC波浪闆與PC陽光闆、PC耐力闆一樣，這些譽耐PC陽光闆類的材料，質量及使用年限，主要取決于用料及生産工藝。現在國内生産的耐力闆的工藝都差不多，所以主要還是取決于所用的聚碳酸酯原料，現在國内工廠的聚碳酸酯原料主要由國外進口爲主，如SBAIC、拜耳、陶氏、帝人等，所謂的國産料是由國内工廠，向國外收購聚碳酸酯闆材的廢料及成品經過回收、粉碎、造粒等工藝加工而成的。國産料其實就是進口料的再生料，所以再次利用生産PC闆材時，其力學性能、外觀及使用年限，肯定沒辦法和進口聚碳酸酯原料生産的PC闆材相比。

上一篇：陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？ 下一篇：PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用

推薦産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門專題 更多>

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？
- PC耐力闆的安裝技巧

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP