上海PC耐力闆地下車庫入口車棚-建築工程案例-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

- 建築工程案例
- 溫室采光案例
- 車棚案例
- 廣告業案例
- 路橋工程案例

上海PC耐力闆地下車庫入口車棚

CASE DESCRIOTION

- 案例名稱：上海PC耐力闆地下車庫入口車棚

- 案例産品：3.5mm藍綠色耐力闆

- 施工面積： 150平米

- 所屬區域：上海

CASE DESCRIOTION

工程規模：150平米

工程地址：上海

所用闆材：3.5mm藍綠色耐力闆

上海耐力闆地下車庫入口使用的是我廠3.5mm厚的藍綠色耐力闆，單個車棚150平米。

采用pc耐力闆做地下車庫入口的獨特優勢：

(1)抗撞擊：撞擊強度是普通玻璃的250-300倍，有“不碎玻璃”和“響鋼”的美稱。在雨雪、冰雹天氣保護車輛安全。

(2)重量輕：比重僅爲玻璃的一半，節省運輸、搬卸、安裝以及支撐框架的成本。

(3)防紫外線：PC闆一面鍍有抗紫外線(UV)塗層，另一面具有抗冷凝處理，集抗紫外線、隔熱防滴露功能于一身。可阻擋紫外線穿過，使其不受紫外線破壞。

譽耐牌耐力闆在重要工程中的大規模應用，再一次印證了譽耐産品的優越質量和客戶對譽耐公司的信任。

譽耐闆業有限公司專業生産PC陽光闆、耐力闆、采光闆、PC瓦等産品，産品遠銷歐美北非中東等幾十個國家和地區，已成爲深受國内廣大客戶贊譽的行業内先進企業。咨詢熱線：021-36359689

熱門資訊

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢 PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常···

- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安···

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。•禁止與有機溶劑及用其···

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP