PC耐力闆-通用PC耐力闆-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

10年高端PC闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

産品介紹

譽耐聚碳酸酯（PC）實心耐力闆采用進口聚碳酸酯原料制造，國際先進的生産工藝技術， 譽耐聚碳酸酯闆材通過在PC闆材表面共擠UV塗層，使高濃度的抗UV材料均勻平鋪在闆材表面。可阻擋紫外線通過，避免受紫外線的破壞産生黃變老化，從而延長闆材的使用壽命。UV共擠技術保證10年質保。譽耐pc耐力闆适用于體育場館、火車站房屋面采光頂，工業廠房、商場、公用設施、住宅的天窗、采光罩、室内裝潢等有特殊要求的工程。

産品詳情：

産品詳情：

一、譽耐耐力闆産品優點

高透光性：高達80%以上的透光率，和玻璃一樣透明

重量輕：PC塑料的密度是1.2 g/m2 ，重量卻隻有玻璃的一半

抗沖擊性強：抗沖擊能力是相同厚度普通玻璃的200倍，是有機玻璃的30倍

耐候性強：表面有防紫外線的共擠層，可防止太陽光紫外線引起的闆材老化，适應各種惡劣天氣環境，UV共擠技術保證10年質保

隔音效果佳：能有效地降低噪音，運用于聲屏障領域

多用途，安裝簡便，易加工：重量輕，便于搬運、鑽孔.安裝時，不易斷裂，可以冷彎，也可以熱成型加工

防火等級難燃B1級：按照标準GB8624測試，無滴落物，不産生有毒氣體

二、譽耐耐力闆應用領域

體育場館/火車站台采光頂

高速公路、鐵路及城市高架路隔音屏障；

廣告燈箱的面闆、展示牌

人行通道、護欄、陽台、淋浴房

地鐵出入口、車站、停車場、商場、涼亭、休息廳、走廊的雨棚

儀器儀表配件、機械擋闆

家居、辦公室的室内隔斷

熱門産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 通用型采光闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門資訊 更多>

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項

- PC陽光闆，陽光闆價格，耐力闆-陽光闆清···

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建···

- PC耐力闆、PC闆加工的特性和功能是什麽

- 1PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- 2PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 3譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 4陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP