PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用-公司動态-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

### PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用

2023-06-07 10:40:03

由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安裝過程中給譽耐河南陽光闆貼防水膠帶的時候，不僅要保證闆材邊緣都是光滑的，而且要将所有孔吹幹淨,壓縮空氣必須是無任何雜質、幹燥的。

同時還要保證譽耐鄭州陽光闆安裝所用的型材、金屬蓋闆，端部的U形保護槽把膠帶完全蓋住，安裝完成後，不應該有暴露的部分。然後在預安裝最後上架安裝之前要檢查膠帶有無損失，一定要注意：安裝時發現有損壞的膠帶一定要及時更換。

這裏重點要強調的是河南陽光闆的清潔方法，清洗的時候必須用60℃以下的溫水沖洗；并配以中性洗滌劑，絕對不允許使用對譽耐陽光闆有侵蝕作用的洗滌劑，以免會随闆材造成傷害。

要求用軟布或海綿蘸中性液輕輕擦洗譽耐鄭州陽光闆，而禁用粗布、刷子、拖把等其它堅硬、銳利工具實施清洗。當表面上出現油脂、未幹油漆、膠帶印迹等情況時可用軟布點酒精擦洗；且必須用清水把清洗下的污垢徹底沖洗幹淨。

陽光闆工程安裝後，美觀大方又環保，但在享受陽光闆帶來的便利的同時，也要注意養護及愛惜，尊重其材質特性，這樣才能讓PC陽光闆的使用壽命更長久，更好得爲客戶服務。

上一篇：譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 下一篇：PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢

推薦産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門專題 更多>

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？
- PC耐力闆的安裝技巧

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP