上海青浦生态園PC陽光闆溫室-溫室采光案例-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

- 建築工程案例
- 溫室采光案例
- 車棚案例
- 廣告業案例
- 路橋工程案例

上海青浦生态園PC陽光闆溫室

CASE DESCRIOTION

- 案例名稱：上海青浦生态園PC陽光闆溫室

- 案例産品：8毫米防霧滴雙層陽光闆

- 施工面積： 3000平米

- 所屬區域：上海市青浦生态園

CASE DESCRIOTION

工程規模：3000平米

工程地址：上海市青浦生态園

所用闆材：譽耐十年質保8毫米防霧滴雙層陽光闆

上海市生态園陽光闆智能連棟溫室工程位于青浦生态園内，上海市農業生态園位于上海青浦區，是集農業示範、碳彙經濟、生态環保、科學普及、農技推廣、民俗文化、休閑旅遊爲一體的系統工程。

陽光闆溫室内四季植物館以種植熱帶、亞熱帶、沙漠植物爲主，占地30畝，其中溫室總面積達8000平方米，在這裏能看到高低有序，錯落有緻的各種珍稀植物。

其在我處訂購的PC陽光闆，采用德國原料譽耐8mm厚防霧滴陽光闆，闆材底面覆有一層抗冷凝處理的防霧滴層，具有自然的水擴散作用，使闆材和冷凝水的表面張力大于空氣/水的表面張力，從而空氣中的水分在闆材上均勻凝結成小水珠分布在闆材上，沿着斜面(闆材筋肋的方向)滑至邊緣，而并非直接滴落以達到防霧滴效果，防止溫室内植物的損傷，同時改善溫室的透光率。

譽耐闆業有限公司專業生産PC陽光闆、耐力闆、采光闆、PC瓦等産品，産品遠銷歐美北非中東等幾十個國家和地區，已成爲深受國内廣大客戶贊譽的行業内先進企業。咨詢熱線：021-36359689

熱門資訊

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢 PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常···

- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安···

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。•禁止與有機溶劑及用其···

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP