上海闵行10萬平米菊花PC陽光闆溫室-溫室采光案例-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

- 建築工程案例
- 溫室采光案例
- 車棚案例
- 廣告業案例
- 路橋工程案例

上海闵行10萬平米菊花PC陽光闆溫室

CASE DESCRIOTION

- 案例名稱：上海闵行10萬平米菊花PC陽光闆溫室

- 案例産品：10mm 中空雙層陽光闆

- 施工面積： 10萬平方米

- 所屬區域：上海闵行區

CASE DESCRIOTION

工程規模：10萬平方米

工程地址：上海闵行區

所用闆材：10mm 中空雙層陽光闆 十年質保

譽耐闆業有限公司經典工程案例：2014年，全世界最大的單體連棟陽光闆溫室開工建設。八萬多平米的譽耐牌陽光闆生産、運輸、安裝流程僅用半月時間就全部完成。（注：後續，2016年2016年兩年，遠村農業又訂購了兩萬多平米）

闵行的這個大型溫室外觀氣勢恢宏，一個棚的單體面積就達到八萬多平米，頂部全部采用拜耳料譽耐PC陽光闆。溫室主體工程已經完成，内部設施正在逐步完善過程中。
PC陽光闆溫室在中國的發展前景廣闊，在中國北方，越來越多的生态園建設、溫室大棚、花卉基地等均采用了高端PC陽光闆這種環保節能的新型材料建設溫室。譽耐陽光闆将繼續在這一領域爲廣大客戶提供更優質的、物美價廉的PC闆材。
譽耐陽光闆制造有限公司專業生産PC陽光闆、耐力闆、采光闆、PC瓦等産品，産品遠銷歐美北非中東等幾十個國家和地區，已成爲深受國内廣大客戶贊譽的行業内先進企業。咨詢熱線：021-36359689

熱門資訊

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢 PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常···

- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安···

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。•禁止與有機溶劑及用其···

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP