PC耐力闆的安裝技巧-公司動态-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

### PC耐力闆的安裝技巧

2023-06-07 10:37:12

PC耐力闆的安裝技巧，PC耐力闆又稱聚碳酸酯實心闆、PC防彈玻璃、PC實心闆，是以高性能的工程塑料—;—;聚碳酸酯酯加工而成。PC耐力闆适用于商業建築的内外裝飾、軍事工業及其他公用設施，PC耐力闆的安裝技巧很重要，下面我們一起來看看。 PC耐力闆有兩種安裝方法：螺絲安裝法和鑲嵌法 螺絲安裝法 1：螺絲或鉚釘穿孔安裝時，闆材的開孔孔徑須比螺栓或鉚釘直徑大50%，以備熱脹冷縮時闆材産生位移。禁止任何直接開孔同時固定螺絲或者鉚釘的做法，無法預留熱脹冷縮空間。 2：闆材上鑽孔的，孔與孔的間距不宜過大，也不能太小。間距大則累積熱膨脹長度大，預留空間不足夠;間距小必然嚴重限制闆材的移動，造成應力太集中。若允許熱膨脹時向外彎曲，可以抵消部分應力。 3：通常在闆材上鑽孔的，孔間距在50cm比較合适，孔與闆邊沿的距離建議在3～5cm以上。 4：鉚釘頭部直徑應比柄部直徑大2倍，并加上墊片或華司，避免在局部産生的大壓強損壞闆材。 5：螺絲不宜擰得太緊，避免壓裂闆材，以固定後允許闆材輕微位移爲好。 6： 不宜使用PVC墊片或含瀝青成分的防水膠布，因爲它們析出的化學添加劑會對闆材造成化學腐蝕，導緻闆材表面出現裂紋，甚至破裂。 7： 冷彎加工時，彎曲部分避免使用螺絲固定。所有孔隙應用中性矽酮結構密封膠充滿，以防止清潔劑滲入邊緣影響闆材使用。 鑲嵌法 1：因爲剛度較低，所以在外力作用下裝入框架的PC耐力闆會撓曲，增加在框架中的嵌入尺寸可避免撓曲，在沖擊情況下，PC耐力闆可能從框架中脫落，在這種情況下可選擇嵌入深度，換用厚的闆材，或用螺絲固定的方法。 2：因爲較大的熱膨脹系數，框架中要預留熱膨脹空間。如果沒有足夠的熱膨脹空間，可增加闆材厚度從而減少嵌入部分。 3：根據荷載選用合适的闆材厚度。上海譽耐闆業有限公司

上一篇：沒有了！ 下一篇：陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？

推薦産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門專題 更多>

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？
- PC耐力闆的安裝技巧

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP