蘇州地鐵PC耐力闆廣告燈箱項目-廣告業案例-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

- 建築工程案例
- 溫室采光案例
- 車棚案例
- 廣告業案例
- 路橋工程案例

蘇州地鐵PC耐力闆廣告燈箱項目

CASE DESCRIOTION

- 案例名稱：蘇州地鐵PC耐力闆廣告燈箱項目

- 案例産品：4毫米譽耐十年實心耐力闆

- 施工面積： 5000平米

- 所屬區域：蘇州

CASE DESCRIOTION

工程規模：5000平米

工程地址：蘇州

所用闆材：4毫米譽耐十年實心耐力闆

蘇州市地鐵制作廣告燈箱采用的是譽耐耐力闆，總面積超過5000平方米，使用的是4mm厚的譽耐耐力闆。全部采用全新料生産，一流生産加工工藝，保證了闆材的完美使用。

采用pc耐力闆做廣告燈箱的獨特優勢：

(1)透光性：P C闆透光率最高可達89%，完美的展示了廣告内容。

(2)抗撞擊：撞擊強度是普通玻璃的250-300倍，有效防止被行人破壞的可能性。

(3)重量輕：比重僅爲玻璃的一半，節省運輸、搬卸、安裝以及支撐框架的成本。

(4)阻燃：國家标準GB50222—95确認，PC闆爲難燃一級，即B1級，不會助長火勢蔓延，離火自熄。

譽耐牌耐力闆在重要工程中的大規模應用，再一次印證了譽耐産品的優越質量和客戶對譽耐公司的信任。

譽耐闆業有限公司專業生産PC陽光闆、耐力闆、采光闆、PC瓦等産品，産品遠銷歐美北非中東等幾十個國家和地區，已成爲深受國内廣大客戶贊譽的行業内先進企業。咨詢熱線：021-36359689

熱門資訊

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢 PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用陽光闆pc耐力闆與玻璃皆爲現在市面上常見的采光建材，因此，pc耐力闆常···

- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用 由于安裝工程專用密封膠帶應有很好的耐候性，在譽耐河南陽光闆上長期使用也不會喪失其粘結性和機械強度。安···

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項：•禁止與未幹水泥面和酸、堿性物質表面接觸。•禁止與有機溶劑及用其···

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP