耐候型采光闆-耐候型采光闆-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

10年高端PC闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

産品介紹

采光闆，英文名字是Fibreglass Reinfored Polyester,翻譯成中文就是玻璃纖維強化聚酯（采光闆），俗稱玻璃鋼，習慣上以其首寫字母FRP簡稱。它是以高分子複合材料（泰山玻璃纖維）與熱固性（不飽和）聚酯樹脂精制而成，表面覆蓋亞什蘭膠衣、美國杜邦公司的Mx389/Melinex301薄膜或國内優質富維薄膜。

産品詳情：

産品詳情：

采光闆的優點:

良好的自然采光效果

采光闆對大進深建築的采光效果改善明顯，即使最簡單的内外平闆式采光闆，也能全天有效地增加室内距離窗口4-9m處的照度，提高整個房間的采光均勻性。在室外自然光照度較低的清晨、傍晚，以及夏季太陽高度角較高時，效果尤爲明顯。與普通建築相比，安裝采光闆的建築室内采光效果更好，自然光線的利用率更高。

降低建築能耗，增加室内舒适度，采光闆利用上部開窗較小的優點，不會嚴重的增加空調負荷；而且采光闆在通過上部開窗将陽光引入室内的同時，對于大面積的下部開窗起到了外遮陽的作用。從模拟結果可看出使用采光闆後空調負荷有明顯的降低。當采用經過優化的采光闆時節能效果将會更加明顯。

優質的FRP必備的條件:

01-原料

優質的聚酯

高性能的上膜

優質的玻璃纖維

02-功能

抗紫外線強

抗化學腐蝕性強

自潔性強

抗老化性強

抗粉化性強

透光率保持度高

熱門産品

- 耐候型采光闆

- 耐候型采光闆

- 耐候型采光闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門資訊 更多>

- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項

- PC陽光闆，陽光闆價格，耐力闆-陽光闆清···

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建···

- PC耐力闆、PC闆加工的特性和功能是什麽

- 1PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- 2PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 3譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 4陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP