陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？-公司動态-陽光闆,耐力闆,PC陽光闆,PC耐力闆，上海譽耐闆業有限公司

﻿

15年PC聚碳酸酯闆定制廠家

全國服務熱線

021-36359689
135-8579-0588

- 8小時快速響應

- 36個月質保

- 終身維護

- 廠家直供

### 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？

2023-06-07 10:38:03

溫室是近幾年國家大力推行的日光溫室，陽光闆溫室因爲需要控制溫室内的溫度，除了恒溫設施外，天窗也是陽光闆溫室最爲關鍵的一種設計。天窗的設計關乎溫室植物的生長的最爲關鍵作用，并且陽光闆價格也是非常理想的。

陽光闆天窗主要是可以快速調節溫室中的溫度，形成植物需要、快速生長溫度；加快溫室内的空氣流通，能有效的讓動植物吸入二氧化碳等需要元素；也可以讓溫室内有效的釋放溫室内恒溫設施所散發的熱能等等。所以溫室天窗的設計是日光溫室節能、減排、改善空氣環境的有效方法，所以設計什麽樣的天窗又是溫室的關鍵元素。

東莞陽光闆溫室一般選用的天窗模式，有三種：接連齒輪齒條體系驅動；還有一個是運用充氣保利窗，即經過氣囊充氣或放氣，完成保利窗的閉合和敞開；手動人工自動關閉天窗模式。

東莞陽光闆溫室天窗，能夠設計成沿陽光闆溫室屋脊接連敞開或許斷續敞開的設計方法，但是主要考慮改地的風向方向，既能快速吹入外圍空氣，又能有利室内空氣的排放。常常使用接連天窗，用接連齒輪齒條體系驅動，每個天窗運用一套接連齒輪齒條體系。這種基本上全自動化設計，天窗單反比較多，多個接連天窗也可用分動式齒輪齒條體系一起啓閉，即開窗軸上的扭矩分配器與渦輪蝸杆減速器輸入軸相連，一個渦輪蝸杆減速器驅動一個天窗。這樣的設計有利根據風向來調節天窗。

陽光闆溫室天窗，運用充氣保利窗，即經過氣囊充氣或放氣，完成保利窗的閉合和敞開，這樣的方式速度是比較慢的，選擇低成本的日光溫室。這種設計主要節約成本。

東莞陽光闆手動人工自動關閉天窗模式，主要是使用在小溫室之上，作用是節約成本，方便快捷，因爲小溫室一般都是1~10個天窗，大部分都是一個，所以自動化齒輪天窗成本過高，采用手動人工關閉天窗模式比較好。

上一篇：PC耐力闆的安裝技巧 下一篇：譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項

推薦産品

- PC耐力闆

- PC耐力闆

- 全國熱線：

  021-36359689

  立即咨詢

熱門專題 更多>

- PC陽光闆、耐力闆、采光闆與玻璃作采光建材的優勢
- PC陽光闆安裝時的防水膠帶使用
- 譽耐PC波浪闆的運輸及安裝注意事項
- 陽光闆溫室大棚應選擇什麽樣的天窗？
- PC耐力闆的安裝技巧

﻿

免費設計名額

㎡

- 在線客服

- 咨詢電話

  021-36359689

- 參觀案例

- 掃碼關注

- TOP